Verejný obstarávateľ

 Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

**Cenová ponuka v rámci** **prieskumu trhu na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky**

s názvom „Zhodnocovanie BRKO v Handlovej“

Predmet zákazky

Predmetom zákazky je dodanie technológie určenej na zhodnocovanie BRKO vrátane dopravy predmetu zákazky na určené miesto dodania, jeho uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhujúcich zamestnancov.

Predmet zákazky je rozdelený na časti:

časť 1. Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu v počte 1 kus

časť 2. Nádoby na zber odpadu:

- Smetná nádoba na zber BRKO v počte 400 kusov

- Nádoba na zber kuchynských odpadov pre IBV v počte 1500 kusov

- Košík do domácnosti na zber kuchynských odpadov v počte 4600 kusov

časť 3. Hygienizačný kontajner v počte 2 kusy

časť 4. Drvič kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov v počte 1 kus

**časť 1. Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu**

Základné údaje uchádzača

Názov alebo obchodné meno:

Adresa sídla:

Meno štatutárneho zástupcu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Meno kontaktnej osoby:

Tel. číslo:

E-mail:

Som platcom DPH: áno - nie

|  |  |
| --- | --- |
| **Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu****v počte 1 kus** | *(uviesť názov a výrobcu, príp. typ)* |
| **Parametre:** | **požadované verejným obstarávateľom** | **ponúkané uchádzačom** *(v prípade parametrov uviesť hodnotu parametra, v prípade opisu uviesť áno/nie)* |
| **MJ** | **Min.** | **Max.** | **Presne** |
| celková prípustná hmotnosť vozidla | kg |   | 8000 |   |   |
| pohon náprav | typ |   |   | 4x4 |   |
| palivová nádrž | litre |   |   | 100 |   |
| výkon motora | kW | 120 |   |   |   |
| riadenie | typ |   |   | ľavo stranné |   |
| emisná trieda | EURO |   |   | euro VI D |   |
| prídavný núdzový brzd. systém | typ |   |   | AEBS |   |
| upozornenie na odchod z jazdného pruhu | typ |   |   | LDWS |   |
| brzdy na prednej a zadnej náprave | typ |   |   | kotúčové |   |
| elektronický stabilizačný systém | typ |   |   | ESP |   |
| nastaviteľný stĺpik riadenia | typ |   |   | výška a sklon |   |
| elektrické ovládanie bočných okien | typ |   |   | vodič a spolujazdec |   |
| odkladací priečinok na palubnej doske | typ |   |   | v strede |   |
| odkladací priestor nad čelným sklom | typ |   |   | 1-dielny |   |
| centrálne zamykanie | typ |   |   | 2 ovládače |   |
| motor so systémom štart/stop | typ |   |   | áno |   |
| asistent rozjazdu do kopca | typ |   |   | áno |   |
| rezervné koleso/disk rezerv. kolesa | ks |   |   | 1 |   |
| zadné hydraulicky ovládané podporné nohy | ks |   |   | 2 |   |
| normalizované zberné nádoby o objeme | l | 110 | 1100 |   |   |
| reflexné sklopné tabuľky | ks |   |   | 2 |   |
| digitálne počítalo Mth | typ |   |   | elektrické |   |
| prídavný maják na zadnom čele nadstavby | ks |   |   | 2 |   |
| osvetlenie prac. priestoru | ks |   |   | 1 |   |
| kamera s ČB monitorom | ks |   |   | 1 |   |
| úchyt na lopatu a metlu | ks |   |   | 2 |   |
| záblesk svetlo vystražné na prednú kapotu | ks |   |   | 2 |   |
| zadná guma dorazová | ks |   |   | 1 |   |
| stupačky pre obsluhu | ks |   |   | 2 |   |
| predĺžená lisovacia lopata | typ |   |   | áno |   |
| výška nadstavby | mm |   |  1700 |  |   |
| šírka nadstavby | mm |   |  1700 |  |   |
| dĺžka nadstavby | mm |   |  3000 |  |   |
| objem nadstavby | m³ |   |  7 |  |   |
| pomer stláčania | typ |   |   | 1.3 |   |
| elektronicky obmedzovač rýchlosti a blokovanie spiatočky | km/h |   |   | 30 |   |
| **Technické vlastnosti vozidla a nadstavby:** |  |  |  |  |  |
| imobilizér |   |   |   | áno |   |
| automatizovaná manuálna prevodovka |   |   |   | áno |   |
| podsvietenie prístrojového panelu s nastaviteľnou intenzitou |   |   |   | áno |   |
| výstražné označenie podľa vyhlášky o cestnej premávke |   |   |   | áno |   |
| stabilizátor zadnej nápravy |   |   |   | áno |   |
| uzamykateľná schránka spolujazdca |   |   |   | áno |   |
| odkladací priestor medzi sedadlami |   |   |   | áno |   |
| preklápateľná kabína |   |   |   | áno |   |
| jednorázové zvýšenie otáčky motora pri aktivácii PTO |   |   |   | áno |   |
| otočná lopata lisovacia kyvadlový pohyb |   |   |   | áno |   |
| zásobník nadstavby ako uzatvorená vaňa s horným násypným otvorom |   |   |   | áno |   |
| vaňa vybavená ventilom pre vypúšťanie tekutého odpadu |   |   |   | áno |   |
| vyklápač elektricky ovládaný |   |   |   | áno |   |
| vyklapač umiestnený v zadnej časti nadstavby - funkcia: naddvihnutie a vyklopenie zberných nádob cez hranu vaňe |   |   |   | áno |   |
| bočné vhadzovacie otvory na bokoch nadstavby, utesnené, uzamykatelné |   |   |   | áno |   |
| vhadzovacie otvory s čidlom - s detekciou blokovania vyklápača a lisovacej lopaty |   |   |   | áno |   |
| nadstavba pevná - nedemontovatelná |   |   |   | áno |   |
| zadné hydraulické výsuvné nohy na vyklápanie |   |   |   | áno |   |
| vozidlo nové, doposiaľ nepoužité |  |  |  | áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena za časť 1. predmetu zákazky**„Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu“ *(vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním)* | Ponúknutá hodnota: |
| **Početv ks** | **Cena za 1 ks bez DPH v EUR** | **Celková cena bez DPH v EUR** | **Sadzba DPH v %** | **Výška DPH v EUR** | **Celková cenas DPH v EUR** |
| Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu | 1 |  |  |  |  |  |

Vypracoval: ...................................................

V ...................................... dňa .....................

 ..............................................

 Podpis a pečiatka uchádzača