Verejný obstarávateľ

Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA**

**PONUKA**

Názov zákazky

„Podpora turistickej infraštruktúry v meste Handlová“

**Časť 1. predmetu zákazky: Informačné tabule**

Základné údaje uchádzača

Názov alebo obchodné meno: ... *(vyplní uchádzač)*

Adresa sídla: ... *(vyplní uchádzač)*

Meno štatutárneho zástupcu: ... *(vyplní uchádzač)*

IČO: ... *(vyplní uchádzač)*

DIČ: ... *(vyplní uchádzač)*

IČ DPH: ... *(vyplní uchádzač)*

Meno kontaktnej osoby: ... *(vyplní uchádzač)*

Tel. číslo: ... *(vyplní uchádzač)*

E-mail: ... *(vyplní uchádzač)*

Som platcom DPH: áno - nie

Technická špecifikácia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informačné tabule v množstve 5 kusov** | ... *(uviesť názov a výrobcu, príp. typ)* | |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** *(uchádzačom ponúkaný tovar musí spĺňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom rozsahu)* | | **Parametre ponúkané uchádzačom** *(v prípade parametrov uviesť hodnotu parametra, v prípade opisu uviesť áno/nie)* |
| **Veľká informačná tabuľa - infopanel (IP 1):** | | |
| tovar a jeho súčasti musia byť nové a doposiaľ nepoužité | áno | ... *(vyplní uchádzač)* |
| infopanel (IP 1) má byť tvorený trojicou tabúľ: | áno | ... |
| - stredná s rozmerom | 2000 mm x 1500 mm |  |
| - dve postranné | 1000 mm x 1500 mm |  |
| celková dĺžka zostavy | max. 4200 mm |  |
| celková výška zostavy bez striešky | max. 2000 mm |  |
| požaduje sa, aby súčasťou bola hliníková (AL) strieška | áno |  |
| panely majú byť nesené štvoricou stĺpikov z hliníkových (AL) joklových profilov s rozmermi 40x60 mm | áno |  |
| všetky konštrukčné prvky musia byť povrchovo upravené strieborným eloxovaním | áno |  |
| infografiky majú byť tlačené na samolepiacu fóliu, nalepenú na dibondovú tabuľu, ktorá bude vsadená po obvode do rámu z hliníkových (AL) profilov | áno |  |
| **Malé informačné tabule - infopanely (IP 2):** | | |
| tovar a jeho súčasti musia byť nové a doposiaľ nepoužité | áno |  |
| malý infopanel (IP 2) má byť samostatne stojaci na dvoch stĺpikoch z hliníkových (AL) joklových profilov s rozmermi 40x60 mm | áno |  |
| rozmery | 1000 mm x 1500 mm |  |
| celková dĺžka | max. 1100 mm |  |
| celková výška bez striešky | max. 2000 mm |  |
| požaduje sa, aby súčasťou bola hliníková (AL) strieška | áno |  |
| všetky konštrukčné prvky musia byť povrchovo upravené strieborným eloxovaním | áno |  |
| infografiky majú byť tlačené na samolepiacu fóliu, nalepenú na dibondovú tabuľu, ktorá bude vsadená po obvode do rámu z hliníkových (AL) profilov | áno |  |
| **Dodanie informačných tabúľ:** | | |
| požaduje sa doprava na miesto umiestnenia, montáž a osadenie | áno |  |

Návrh na plnenie kritéria za časť 1. predmetu zákazky: Informačné tabule

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritérium vyhodnotenia: | Ponúknutá hodnota: | | |
| **Najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH** | **Počet kusov** | **Cena za 1 ks bez DPH v EUR** | **Cena spolu bez DPH v EUR** |
| **(v prípade neplátcu DPH najnižšia celková cena v EUR)** |
| Veľká informačná tabuľa - infopanel (IP 1) | 1 | ... *(vyplní uchádzač)* | ... *(vyplní uchádzač)* |
| Malé informačné tabule - infopanely (IP 2) | 4 | ... *(vyplní uchádzač)* | ... *(vyplní uchádzač)* |
| **Celková cena bez DPH v EUR** | | | **... *(vyplní uchádzač)*** |
| **Sadzba DPH v %** | | | **... *(vyplní uchádzač)*** |
| **Výška DPH v EUR** | | | **... *(vyplní uchádzač)*** |
| **Celková cena s DPH v EUR** | | | **... *(vyplní uchádzač)*** |

*Uchádzač uvádza konečnú cenu vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky, t.j. dopravy na určené miesto umiestnenia, ich montáže a osadenia.*

Vypracoval: ..........................................................

V ...................................... dňa .........................…

...............................................

Podpis a pečiatka uchádzača