Verejný obstarávateľ

Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA**

**PONUKA**

Názov zákazky

„Podpora turistickej infraštruktúry v meste Handlová“

**Časť 2. predmetu zákazky: Informačný kiosk**

Základné údaje uchádzača

Názov alebo obchodné meno: ... *(vyplní uchádzač)*

Adresa sídla: ... *(vyplní uchádzač)*

Meno štatutárneho zástupcu:

IČO: ... *(vyplní uchádzač)*

DIČ: ... *(vyplní uchádzač)*

IČ DPH: ... *(vyplní uchádzač)*

Meno kontaktnej osoby: ... *(vyplní uchádzač)*

Tel. číslo: ... *(vyplní uchádzač)*

E-mail: ... *(vyplní uchádzač)*

Som platcom DPH: áno - nie

Technická špecifikácia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informačný kiosk (IK) v množstve 1 kus** | ... *(uviesť názov a výrobcu, príp. typ)* | |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** *(uchádzačom ponúkaný tovar musí spĺňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom rozsahu)* | | **Parametre ponúkané uchádzačom** *(v prípade parametrov uviesť hodnotu parametra, v prípade opisu uviesť áno/nie)* |
| **Všeobecné technické požiadavky na infokiosk:** | | |
| tovar v rátane jeho súčastí nový, doposiaľ nepoužitý | áno | ... *(vyplní uchádzač)* |
| outdoor prevedenie (do exteriéru) - totem | áno | ... |
| rozmery | max. výška 2150 mm |  |
|  | max. šírka 980 mm |  |
|  | max. hĺbka 250 mm |  |
| kovový vonkajší obal | áno |  |
| farba čierna | áno |  |
| antivandal prevedenie | áno |  |
| odolný voči prachu a tryskajúcej vode, krytie IP56 | áno |  |
| antiglare tvrdené predné sklo | áno |  |
| napájanie 230V – 50Hz | áno |  |
| prevádzková doba 24 hodín / 7 dní v týždni | áno |  |
| prevádzková teplota vonkajšieho prostredia -30˚ až +40˚ | áno |  |
| vstavaný ohrev a ventilácia | áno |  |
| **Zobrazovacie LCD technické požiadavky:** | | |
| výška ovládacieho panela má byť dostupná aj pre užívateľov na invalidnom vozíku | áno |  |
| interaktívna dotyková plocha min. 43“ | min. 43“ |  |
| pomer strán 9:16 | áno |  |
| rozlíšenie | min. 1920x1080 pixelov |  |
| operačná doba 24/7 | min. 50 000 hod. |  |
| svietivosť | min. 2500 nit |  |
| pozorovacie uhly | min. 178/178 |  |
| kontrast | min. 1100:1 |  |
| video vstup HDMI | áno |  |
|  |  |  |
| **Technické požiadavky na dotykovú technológiu:** | | |
| dotyková fólie nesmie byť pevne vstavaná v monitore, požaduje sa samostatne nalaminovaná fólia na prednom skle | áno |  |
| dotyková technológia Projected Capacitive | áno |  |
| súčasný počet dotykových bodov | min. 10 |  |
| odozva | max.10 ms |  |
| podpora Windows 10 | áno |  |
| napájanie USB 2.0 | áno |  |
| **Technické požiadavky na Audio:** | | |
| reproduktory | min. 2x5W |  |
| **Technické požiadavky na slim PC:** | | |
| Slim PC – procesor | min. 7000 bodov podľa benchmark |  |
| zabudovaný SSD disk min. 120GB | min. 120GB |  |
| RAM | min. 8GB |  |
| slot pre SIM kartu | áno |  |
| interná grafika | áno |  |
| konektivita: HDMI, LAN, USB 3.0 | áno |  |
| operačný systém Windows 10 Pro | áno |  |
| **Technické požiadavky na software – player na prehrávanie a zobrazovanie obsahu:** | | |
| software na prezeranie interaktívneho menu a obsahu – player | áno |  |
| jednorazovo platený software bez ďalších poplatkov, neobmedzená platnosť licencie pre jednu inštaláciu | áno |  |
| aplikácia má byť lokálne uložená na disku mediálneho prehrávača, s možnosťou na vzdialenú správu | áno |  |
| platforma Windows, podpora súborov .jpg, video .mp4 a PDF dokumentov, podpora HTML pre otváranie web stránok | áno |  |
| **Technické požiadavky na GSM modul:** | | |
| GSM modul na interné pripojenie do počítača, 3G/4G kompatibilita | áno |  |
| **Výroba grafického obsahu do infokiosku:** | | |
| požaduje sa vytvorenie úvodného „Menu“, spracovanie grafického obsahu informačného kiosku v Slovenskom jazyku (SK) a jednej jazykovej mutácie. Texty, obrázky a podklady na vytvorenie obsahu dodá verejný obstarávateľ. | áno |  |
| „Menu“ má obsahovať grafické ikony znázorňujúce obsah a poskytujúce možnosť otvoriť príslušnú aplikáciu pre výber obsahu aj menej gramotným užívateľom a nepočujúcim. „Menu“ môže mať užívateľsky rozmiestnené ikony ľubovoľne systémom drag and drop alebo možnosť výberu umiestnenia ikon dané výrobcom software, všetky ikony predstavujúce jednotlivé aplikácie možno otvárať dotykom. Po kliknutí na jednotlivú položku „Menu“ sa má ukázať obsah v grafickej forme alebo vo forme videa, prípadne v PDF súbore s možnosťou priblíženia (zväčšenia textu a obrázkov) pre užívateľov so slabším zrakom a seniorov. Vytvorené „Menu“ ako aj obsah a otváranie jednotlivých aplikácií má byť intuitívne, pripomínajúce funkcionalitou dotykový telefón a má umožniť používanie jednou rukou aj osobami so zdravotným znevýhodnením. | áno |  |
| **Dodanie infokiosku:** | | |
| požaduje sa doprava na určené miesto umiestnenia, montáž, osadenie na pripravený betónový podstavec, pripojenie na pripravené napájanie 220V a LAN káble a uvedenie do prevádzky | áno |  |
| **Zaškolenie obsluhy:** | | |
| požaduje sa zaškolenie 2 obsluhujúcich zamestnancov v rozsahu min. 2 hodín | áno |  |

Návrh na plnenie kritéria za časť 2. predmetu zákazky: Informačný kiosk

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritérium: | Ponúknutá hodnota: | | |
| **Najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH** | **Počet kusov** | **Cena za 1 ks bez DPH v EUR** | **Celková cena bez DPH v EUR** |
| **(v prípade neplátcu DPH najnižšia celková cena v EUR)** |
| Informačný kiosk (IK) | 1 | ... *(vyplní uchádzač)* | **... *(vyplní uchádzač)*** |
| **Sadzba DPH v %** | | | **... *(vyplní uchádzač)*** |
| **Výška DPH v EUR** | | | **... *(vyplní uchádzač)*** |
| **Celková cena s DPH v EUR** | | | **... *(vyplní uchádzač)*** |

*Uchádzač uvádza konečnú cenu vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky, t.j. dopravy na určené miesto umiestnenia, jeho montáže, osadenia, uvedenie do prevádzky a zaškolenia obsluhujúcich zamestnancov.*

Vypracoval: ..........................................................

V ...................................... dňa .........................…

...............................................

Podpis a pečiatka uchádzača